**Aquarius**

Altro AquariusTM AQ20, Maxis PURTM -käsitelty, likaa hylkivä liukastumisen estävä homogeeninen turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa. Tuote on suunniteltu siten, että se antaa erittäin hyvän pidon sekä paljaalle jalalle että kengät jalassa kuljettaessa. Paksuus 2 mm, liukuesteluokka R11 ja B, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa.  
  
Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.  
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.