**POLYFLOR WOVON TYÖSELITYS**

Polyflor Wovon kudottu vinyylilaatta kovan kulutuksen tiloihin. Joustava 3,1 mm paksu, 500 x 500mm kokoinen kudottu vinyylilaatta. M1-luokiteltu, alhaiset VOC-päästöt, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 23/33.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.