**Miljö Stabil**

**Askelääntä vaimentava vinyylilattia kovaan kulutukseen kuivissa asuintiloissa ja kevyeen julkiseen käyttöön.**


**TopClean PUR -pintakäsittely tekee hoidon helpoksi, vahaa tai hoitoaineita ei tarvita.**

**Maton tukeva rakenne ja polyesteripohja mahdollistavat irtoasennuksen sekä liimauksen suoraan alustaan.**



**Tuote ei sisällä ftalaatteja tai antibakteerisia aineita.**

**Alhaiset VOC-päästöt.**

**Eurofins IAC Gold sertifioitu, alittaa mm. seuraavien sisäilmasertifikaattien VOC raja-arvot: BREEAM, LEED, AgBB, Blau Angel, Green Tag ja Danish Indoor Climate Label**



EN 660-2 T

EN 428 2,80 mm Kulutuksenkestoluokka Kokonaispaksuus



EN 425 OK

EN 429 0,35 mm Tuolinpyörän kesto

Kulutuskerroksen paksuus Alustaan liimattuna


EN 426 n. 35 m EN ISO 717/2 20dB

Pituus ja leveys 2 m Askeläänen eristys

EN 433 ≤ 0,25 mm



EN 430 1,860 kg/m² Jäännöspainuma Paino


# Muut ominaisuudet

**ISO 105/B02 Kitka Paloluokka**


**Valon kesto ≥ 6 EN 13893 ≥ 0,30 µ EN 13501-1 Cfl-s1**

**DIN 51130 R9**

**EN 434 ≤ 0,10 % Kierrätettävissä OK EN 1815 ≤ 2 kV Lämmön vaikutus Varautuminen**



**pituusmittoihin**

**EN 10456 0,05 m²K/W Kemikaalien kesto Erittäin**

**Lämmönvastus EN 423 hyvä lattialämmityksessä**

