**X40**

Altro X40, liukastumisen estävä turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä läpi maton rakenteen sekä mittapysyvyyden varmistava tukirakenne maton pohjassa.  Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta maton käyttöikä on pitkä ja liukuesteominaisuudet säilyvät kovassakin kulutuksessa. Paksuus 4 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa.  
  
Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.  
  
Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.  
  
Värit huoneselityksen mukaan.