Amtico Form Artisan & Ceramic Emboss design-lattia - työselitys

Amtico Form Artisan & Ceramic Emboss design-lattia: ftalaattivapaa M1-luokiteltu polyuretaanivahvennettu viistereunainen kerroksellinen vinyylilaatta, jossa laatan pinnassa on puun/kiven luonnollista ulkonäköä korostava pintastruktuuri. Paksuus 2,5 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,70 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 23/34/43, kulutuskestoluokka T.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.