Tapibel INCATI Alpha (RTV-Yhtymä Oy)

Alpha, neulahuopalaatta. Paksuus 7,5 mm, nukan korkeus 6,0 mm, nukka polypropyleeni 875 g / m2, käyttöluokka 31.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.