Tapibel INCATI Altum Velvet (RTV-Yhtymä Oy)

Altum Velvet, tuftattu tekstiililaatta. Paksuus 8,5 mm, nukan korkeus 5,0 mm, nukka ECONYL kierrätetty polyamidi 1000 g / m2, käyttöluokka 32.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.