Tapibel Atlas (RTV-Yhtymä Oy)

Atlas, M1-luokiteltu tekstiililaatta. Paksuus 9,0 mm, nukan korkeus 6 mm, aukileikattu nukka ja pintavärjätty polyamidi lankaa, 1250 g / m2, käyttöluokka 32. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Greenbase -pohja 70 % kierrätetyistä raaka-aineista.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.