Tapibel Granite (RTV-Yhtymä Oy)

Granite, tuftattu tekstiililaatta. Paksuus 6,5 mm, nukan korkeus 5 mm, umpisilmukkainen liukuvärjätty ECONYL kierrätetty polyamidi lankaa, 800 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Greenbase -pohja 70 % kierrätetyistä raaka-aineista.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.