Tapibel Groove Brick (RTV-Yhtymä Oy)

Groove Brick, tuftattu tekstiililaatta. Paksuus 7,0 mm, nukan korkeus 4,0 mm, sktrukturoitu umpisilmukkainen 50% läpivärjätty ja 50 % liukuvärjätty ECONYL kierrätettyä polyamidi 6 lankaa, 620 g / m2, käyttöluokka 33. Ecofuse ftalaatti- ja lateksivapaa sideaine. Greenbase -pohja 70 % kierrätetyistä raaka-aineista.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.