Tapibel INCATI Metal-X (RTV-Yhtymä Oy)

Metal-X, tuftattu tekstiililaatta. Paksuus 7,5 mm, nukan korkeus 3-6 mm, nukka ECONYL kierrätetty polyamidi 800 g / m2, käyttöluokka 33.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.