Tapibel INCATI Shades (RTV-Yhtymä Oy)

Shades, M1-luokiteltu tekstiililaatta. Paksuus 6,5 mm, nukan korkeus 6,0 mm, nukka polyamidi 600 g / m2, käyttöluokka 32.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.