RTV-Yhtymä Oy, Otto-tuulikaappiritilä

Tuulikaappisyvennyksiin Otto-Ritilä, joka pysäyttää karkean lian tehokkaasti. Otto-Ritilän karkea pinta irrottaa lian yhtä tehokkaasti liikenteen kulkusuunnasta riippumatta. Tuulikaappi on helposti siivottavissa, koska ritilä rullautuu kevyesti kaikkiin suuntiin. Vesi pääsee virtaamaan ritilän alla. Materiaali kumisekoitteinen vinyyli – kestää jalankulkuliikennettä myös talviolosuhteissa. Otto-Ritilä on kierrätettävissä.

Ritilän leveys xxx mm (sama mitta kuin syvennyksen mitta).

Ritilän pituus (kulkusuunta) xxx mm (sama mitta kuin syvennyksen mitta).

Ritilä tehdään mittojen mukaan. Huomioi ritilän paino. 20 mm ritilä painaa noin 7 kg / m2, isoilla alueilla ritilä voidaan jakaa osiin sen käsittelyn helpottamiseksi.

Korkeus: 12,5 mm tai 20 mm

Väri: harmaa tai musta