Polyflor Affinity 255 PU - Työselitys

Polyflor Affinity 255 PU on polyuretaanipinnoitettu kerroksellinen ja ftalaattivapaa vinyylilaatta, jossa on 0,55 mm kulutuskerros. Kokonaispaksuus 2,0 mm, liukuesteluokka R9, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.