Polyflor Camaro Loc design-lattia - työselitys

Polylflor Cmaaro Loc design-lattia: polyuretaanivahvennettu lukkopontillinen miniviiste reunainen kerroksellinen vinyylilaatta. Paksuus 4,0 mm, kulutuskerroksen paksuus 0,30 mm, liukuesteluokka R10, askeläänenvaimennus 19 dB, käyttöluokka 23/31, kulutuskestoluokka T.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan. Laakerointikerros huomioitava alustan mukaan. Asennuksessa suositellaan tuotteen alle asennettavaksi Camaro Loc alusmateriaalia.

Värit huoneselityksen mukaan.