**Creom käsittely**

Kosteus- ja emässulku Creom asennetaan hiotun lattiabetonilaatan päälle ennen tasoitekerrosta, ehkäisemään emäksisen kosteuden – tai mahdollisen (emäksisen) kosteuden haitallista vaikutusta itse päällystekerroksiin, sekä neutralisoimaan kostean betonin PH arvoa laatan pinnassa, eli luodaan matala-alkaalinen alusta päällystekerroksille.

Lattialaatalle tehdään ennen asennusta riittävän asiantuntemuksen omaavan kosteusmittaajan toimesta huolellinen (suhteellisen) kosteuden mittaus, tilan tulevan käyttölämpötilan mukaisissa olosuhteissa.

Creom sivellään pintaan kahdesti, valmistajan ohjeen ja rajoitusten mukaan.

Selvitykset 10 vuoden takuun saamiseksi kohteelle, tehdään valmistajan ohjeen mukaan sivulla <https://www.rtv.fi/lattiapaallysteet-julkiset-tilat/betonilattioiden-paasto-ja-kosteussulku/creom-takuulomake>